|  |
| --- |
| **Communications()** |
| i\_CommIn: 16bytes  pacingState: u8int\_t  pacingMode: u8int\_t  hysteresisInterval: u16int\_t  lowrateInterval: uint16\_t  vPaceAmp: uint16\_t  10\*vPaceWidth: uint16\_t  VRP: uint16\_t  vraw: uint16\_t  f\_marker: uint16\_t  i\_magnet: int  i\_vs:??  o\_CommOut: uint8\_t  o\_vp:?? |
| sendEGM(): private int  initEGM(): public void |

UML Diagrams (Draft)

|  |
| --- |
| **class\_name** |
| \*\*variable: type |
| \*\*method: type |

|  |
| --- |
| **main()** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **Pace()** |
| pacingState: enum  pacingMode: enum  hysteresis: Boolean  hysteresisInterval: uint16\_t  lowrateInterval: uint16\_t  vPaceAmp: uint16\_t  vPaceWidth: uint16\_t  VRP: uint16\_t |
| setPaceMode(enum): public void  setPaceState(enum): public void  getPaceMode(): public enum  getPaceState(): public enum |

|  |
| --- |
| **Sense()** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **ActivityResponse()** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **RateModulation()** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |